**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

PLANILHA FINAL **(Aquisição de equipamentos odontológicos, para atender a demanda do Centro Odontológico, CEO - Centro de Especialidades Odontológicas e Unidades Odontológicas dos Postos de Saúde do Município de Caratinga.)**

Processo 42/2018 - Pregão 29/2018.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE** | **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **UND** | **QUANT** | **UNITÁRIO LICITADO** | **DATA / VR**  **REEQUIL.** | **DATA / VR**  **REEQUIL.** | **DATA / VR**  **REEQUIL.** | **DATA / VR**  **REEQUIL.** | **FORNECEDOR** |
| **1** | **1** | **LAVADORA ULTRASSÔNICA APLICAÇÕES: • Equipamento de ultrassom para limpeza de acessórios e instrumentais médicos e odontológicos. TECNOLOGIA: • A limpeza ocorre por meio de cavitação, atingindo uniformemente todo o material a ser limpo, inclusive em locais de difícil acesso. CARACTERÍSTICAS: • Cuba em aço inox com capacidade para 3,2 litros. • Prático registro de drenagem do líquido. • Dois temporizadores: Principal e Secundário. • Dispositivo de segurança contra Super Aquecimento • Função Desgaseificação. • Display digital. Prático, moderno e de fácil operação. • Cinco níveis de aquecimento do líquido. • Tampa removível e transparente, para uma melhor visualização. • Alta fre** | **SCHUSTER L200** | **UND** | **2,00** | **770,0000** |  |  |  |  | **Medfen - Materiais e Equipamentos Ltda - ME** |
| **1** | **2** | **BOMBA DE VÁCUO COM KIT SUCTOR, CAPACIDADE PARA ATÉ 02 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE Pode ser instalada na sala de atendimento ou em outro ambiente, ao lado da mesma. CARACTERÍSTICAS” TECNOLOGIA: • Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. • Pré-lavagem automática no filtro coletor. TEMPORIZADOR DE VARREDURA Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna. • Este dispositivo poderá ser ativado durante a instalação do equipamento ou posteriormente. • Produto patenteado no I.N.P.I. (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). OUTRAS CARACTERÍSTICAS:** | **SCHUSTER SUCTRON** | **UND** | **1,00** | **3.168,2500** |  |  |  |  | **Medfen - Materiais e Equipamentos Ltda - ME** |
| **1** | **3** | **Localizador apical Localizador ForaminalNovapexque dispense o uso do raio-X na odontometria. Indicativos em LED. Descrição Técnica - controlado por um microcomputador portátil, o localizador apical é um aparelho moderno para uma localização precisa do forame durante o tratamento do canal - no painel frontal, aparece uma imagem de um dente e da raiz com o seu canal, indicadores para posição da lima e dois botões: on-off e o )) - do lado esquerdo do aparelho existem duas entradas: a superior, para a conexão com o plug do carregador externo, e a inferior, para o gancho labial. - na parte de trás, o localizador é equipado com uma alça de sustentação. O aparelho dispõe de suporte adicional** | **ROMIDAN NOVAPEX** | **UND** | **1,00** | **2.760,0000** |  |  |  |  | **Medfen - Materiais e Equipamentos Ltda - ME** |
| **1** | **5** | **FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO CARACTERÍSTICAS • Display digital • Timer (5, 10, 15 e 20 seg), com bip sonoro no final da operação • Programação de tempo com memória automática • Tempo de uso contínuo com carga total - 150 minutos • Mais de 600 aplicações de 15 segundos com carga cheia • Comandos de programação na própria caneta • Bivolt automático 90/240V • Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra ótica orientada (sem fuga de luz), 100% coerente, autoclavável a 134ºC e com giro de 360º • Sistema stand by Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização • Base de apoio com carregador e led indicativo da carga da bateria • Silencioso, pois não necessita de** | **SCHUSTER EMITTER C** | **UND** | **20,00** | **660,0000** |  |  |  |  | **Medfen - Materiais e Equipamentos Ltda - ME** |
| **1** | **8** | **AUTOCLAVE 42 LITROS HORIZONTAL DE MESA SERCON Funcionamento totalmente automático, micro processada, com 9 ciclos de esterilização pré- programados para vários tipos de artigos, além de ciclo extra secagem. Câmara interna em aço escovado de acordo com norma ASME Capacidade 42 litros Voltagem: 127v Com reservatório de água destilada e impressora térmica Manômetro externo Teclado de membrana Chave liga/ desliga Indicador de alimentação no painel frontal 3 bandejas inox Secagem segura com porta fechada Fecho da porta com duplo estágio Dimensões: externa 540x465x800 (LxAxP) interna 304x600 Potência elétrica 2,2kw** | **STERMAX 42L SERCON** | **UND** | **2,00** | **5.560,0000** |  |  |  |  | **Medfen - Materiais e Equipamentos Ltda - ME** |
| **1** | **7** | **APARELHO DE JATO BICARBONATO DESCRIÇÃO. design moderno, compacto e de fácil manuseio. uma nova geração de jato de bicarbonato que permite precisão ao trabalho e melhor sensibilidade do campo operatório, otimizando o desempenho do trabalho do dentista. Benefícios recipiente de bicarbonato de fácil acesso acoplado à peça de mão; ponta do jato de bicarbonato autoclavável; irrigação com sistema pneumático; tampa transparente, posicionada na parte superior do corpo da caneta; efetua mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimentos nos condutos do produto; resistente à oxidação; instalação através de engate rápido; fácil li** | **SCHUSTER JETLAXIS UNO** | **UND** | **15,00** | **570,0000** |  |  |  |  | **Idea Tecnologia Ltda - ME** |
| **1** | **9** | **MICROMOTOR INTRA Deve ser compatível com os consultórios Dabi ou kavo Fabricada segundo as normas internacionais e são apropriadas para trabalhos como próteses, polimentos, preparação de canal e profilaxia. Seus componentes podem ser autoclaváveis em até 135°C, mantendo, assim, as condições de biossegurança ideais no consultório. Permite acoplar facilmente a peça reta ou o contra-ângulo, proporcionando um alto torque em baixa velocidade com um baixo nível de ruído. Autoclavável em uma temperatura de até 135°C sem risco de danos, contribuindo com a biossegurança do consultório.** | **MICROMOTOR KAVO** | **UND** | **20,00** | **390,0000** |  |  |  |  | **Dental Universo Eireli - EPP** |
| **1** | **10** | **CONTRA-ÃNGULO INTRA/SACA BROCAS Deve ser compatível com os consultórios Dabi ou kavo A linha de peças para baixa rotação fabricada segundo as normas internacionais e são apropriadas para trabalhos como próteses, polimentos, preparação de canal e profilaxia. Seus componentes podem ser autoclaváveis em até 135°C, mantendo, assim, as condições de biossegurança ideais no consultório. Com o sistema INTRA e rotação 1:1, possui cabeça reduzida que propicia maior comodidade operacional. O corpo giratório sobre o micromotor gera um fácil manuseio. Seu eficaz sistema de pinças garante a fixação da broca mesmo quando se trabalha sobre materiais resistentes à desgaste. Autoclavável em uma temp** | **CONTRA ÂNGULO 500 KAVO** | **UND** | **20,00** | **410,0000** |  |  |  |  | **Dental Universo Eireli - EPP** |
| **1** | **6** | **APARELHO DE LIMPEZA composto de ultrassom e jato de bicarbonato, projetado para a remoção do biofilme mineralizado e do biofilme não mineralizado. chave seletora de potência permite ao operador ajustar rapidamente a potência do aparelho (3 posições ). válvula reguladora proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para a remoção do biofilme. 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento. nanotecnologia b-safe. sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que proporciona aumento na vida útil da peça de mão. bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado. que possibilita o uso de líquidos antissépticos ou d** | **DABI ATLANTE PROFI NEO** | **UND** | **10,00** | **2.907,0000** |  |  |  |  | **Equiposerv - Comércio de Produtos Odontológicos Ltda - EPP** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FORNECEDOR** | **CNPJ** | **ENDEREÇO** | **TELEFONE** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Medfen - Materiais e Equipamentos Ltda - ME* | 12.931.676/0001-88 | Dário Grossi | *1469* |  | *Dário Grossi* | *Caratinga* | *33 3321 1662* |
| *Idea Tecnologia Ltda - ME* | 24.575.752/0001-49 | Rua: Joaquim Alves Junior | *22* |  | *Professores* | *Coronel Fabriciano* | *31 - 3842-3251* |
| *Dental Universo Eireli - EPP* | 26.395.502/0001-52 | Rua Ere | *34* | *Sala 303* | *Prado* | *Belo Horizonte* | *31 2522 8202* |
| *Equiposerv - Comércio de Produtos Odontológicos Ltda - EPP* | 25.583.303/0001-05 | Santa Rita Durão | *40* |  | *Funcionários* | *Belo Horizonte* | *31 3263 9646* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **INÍCIO** | **VENCIMENTO** |
|  |  |