DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PLANILHA FINAL (Contratação de empresa especializada em solução planejada de Estúdio de TV, para fornecimento de equipamentos de vídeo, áudio e edição de imagens, bem como para prestação de serviços de instalação, treinamento básico e utilização de sistemas e suporte técnico por 12 (doze) meses.)

Processo 116/2021 - Pregão 67/2021.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	UNITÁRIO LICITADO	DATA / VR REEQUIL.	DATA / VR REEQUIL.	DATA / VR REEQUIL.	DATA / VR REEQUIL.	FORNECEDOR
1	1	Câmera fotográfica com sensor Sensor Full-Frame Exmor R BSI CMOS de 24MP Processador de Imagem BIONZ X e LSI Front-End, Sistema AF de 693 pontos híbrido, Vídeo UHD 4K30p com Gamers HLG e S-Log3, 2.36 m Dot Dot Tru-Finder OLED EVF, LCD Touchscreen de Inclinação de 922k pontos, Estabilização SteadyShot INSIDE de 5 eixos, ISO 204800 e 10 fps de disparo Built-In Wi-Fi e NFC, Dual SD Slots, Porta USB tipo C, Lente de 18-105mm f/4 G OSS. Além dos acessórios fornecidos de fábrica, cada câmera deve vir acompanhada de, no mínimo, 2 (dois) cartões de memória 128GB, 1 (uma) bateria de no mínimo 5.200mAh, carregador de bateria e adaptador de AC, todos compatíveis com a câmera. Modelo de referênci	UND	3,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	2	Estabilizador Gimbal Feiyutech Ak2000c 2,2kg Mirrorless Sony : Estabilizador motorizado compacto e leve para câmeras até 2.2kg mirrorless e DSLR; - Visor OLED touchscreen; - Aplicativo complementar IOS / Android com recursos criativos adicionais e controle remoto; - Cabos de controle incluídos para Canon, Panasonic, Sony, FUJIFILM e outras câmeras; - Acessório de câmera para paisagem e retrato; - Bateria de carga rápida integrada de 7 a 12 horas; - Axis locks: Suporte para uma alça traseira opcional para operação em ângulo baixo; - Tamanhos de câmera compatíveis: Até 4,7 "de altura da câmera; 3,7" de distância da rosca de 1/4 "-20 da câmera até a borda direita da câmera; 6,7" de compr	UND	2,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	3	Estabilizador para celular - Igimbal Mobile+ Estabilizador Gimbal 3 Eixos Para Celular	UND	2,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	4	Tripé para cêmera - Tripé Compatível com DSLR - Altura mínima: 73,5cm - Altura máxima: 1,55metros – Peso suportado até 3,5 Kg. Modelo de Referência: Tripé Profissional Benro Kh25n Cabeça Hidráulica Em Alumínio	UND	3,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	5	Suporte de Celular em gaiola compatível com a linha Samsung e iPhone	UND	2,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	6	Teleprompter - LCD de 19" (monitor + espelho reflexivo) Resolução entre 800x600 ou 1024x768 Possui cristal reflexivo de alta sensibilidade Software é compatível com PC acompanhado de cabo VGA de 10 metros Deve vir acompanhado de todos os acessórios para fixação na câmera e no tripé. Incluso Kit de Limpeza, cabo VGA de 10 metros, Software, capas de proteção para monitor e espelho e base para câmera de mão. Modelos de referência: Teleprompter Linepro	UND	3,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	7	Monitor Multiview 4K 49” - Tela LCD de 49" em resolução 3.840 x 2.160, suporte a sinal de vídeo 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i 480p, 480i 1 ENTRADA ETHERNET 1 ENTRADAS DE VÍDEO COMPOSTO 3 ENTRADAS HDMI 3 PORTAS USB TIPO DE LUZ DE FUNDO Edge LED COMPATIBILIDADE COM HDR Controle Remoto; Cada equipamento deve vir acompanhado de suporte para fixação em parede, com movimento de PAN e TILT. Modelos de referência: Sony KD-49X705E	UND	2,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	8	Monitor de Estúdio - Tecnologia: LED; Tamanho da tela: pelo menos 30&quot; polegadas Formato da tela 16:9; Resolução: 1366 x 768 (WXGA); Conexões: 2 entradas HDMI, 1 USB, 1 entrada componente (Y/Pb/PR), 1 entrada de RF aberta e 1 de RF a cabo; Receptor ISDB-T integrado; receptor de TV analógica 1 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARATINGA Estado de Minas Gerais Assessoria de Comunicação Social Travessa Coronel Ferreira Santos nº 30, Caratinga – MG, CEP 35.300-024 Telefax: (33) 3329-8009 – e-mail: comunicacao@caratinga.mg.gov.br integrado; Controle Remoto; Cada equipamento deve vir acompanhado de suporte para fixação em parede, com movimento de PAN e TILT. Modelos de re	UND	1,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	9	Cartão de memória 64GB (configurações mínimas: SDXC, UHS-I, classe 10, velocidade de leitura e escrita 90MB/s)	UND	6,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	10	Painel de Controle DMX - 12 canais DMX, 12 fader deslizantes para controle dos canais, 4 fader para submaster para armazenamento de cena. Modelos de referência: Code A12 DMX ou similar ou superior	UND	1,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	11	Fresnel de LED - Tecnologia: LED Requisitos de energia: 110V-240V 50 / 60Hz. Método de controle: DMX. Temperatura de cor: 5600Kº ou 3200Kº. Sem cintilação. Lente Fresnel 0 120mm Powercom para cadeia de energia Deve vir acompanhado de garra C, suporte para filtro, bandoor Modelos de referência: Dexel 53-20 ou similar ou superior	UND	4,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	12	Painel Aputure Amaran AL-MX cor branca-quente e branca-fria • Tecnologia:LED; • Temperatura mínima do cor: 2800 K • Temperatura máxima do cor: 6500 K • Tipos de alimentação: Bateria recarregável • Formatos da luz: Painel • É dimerizável: Sim • Tensão de operação: 5V Modelosdereferência:Aputure Amaran AL-MX	UND	6,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	13	Rebatedor de luz, tipo pizza, diâmetro de pelo menos 1 metro, com uma superfície prateada, uma dourada, uma branca, uma preta e difusor Dobrável. Deve vir acompanhado de sacola para transporte	UND	2,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	14	Mesa Digital Yamaha 01 V 96 I Características Gerais - Modelo: 01v96i - Código Fornecedor: WY 66330 - Tipo: Mesa de som digital - Conversores 24 bit/96 kHz AD/DA - 24 entradas -16 analógicas e 8 digitais - 40 canais de mixagem -32 mono e 4 estéreo, 8 buses aux e 8 buses de mixagem - Preamps melhorados - EQ de 4 bandas, compressor e Noise gate em cada mono - Interface ADAT de 8 entradas e saídas - Inclui o pacote completo de efeitos VCM (Master Strip, Channel Strip e Vintage Stomp FX assim como o reverb REV-X - Até 4 efeitos simultâneos (24 bit, 44.1/48 kHz) - Conectividade USB 2.0 com 16 entradas e saídas, até 96 kHz -Modelo de referência: YAMAHA 01v96i	UND	1,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	15	Microfone condensador profissional de diafragma grande; padrão polar cardióide, omnidirecional ou figura 8 selecionáveis. Impedância de saída máxima de 200 Ohms; Resposta de frequência de 20 Hz a 20.000Hz, Nível máximo de entrada de som de 135 dB, com -10dB pad ou superior. Relação de sinal-ruído superior a 75 dB. Alimentação de energia Phantom 48V. Conector XLR de 3 pinos. Itens inclusos: case para transporte; suporte shock mount; filtro anti pop (pop filter), pedestal. Modelos de referência: Behringer B-2 ou AKG Project Studio P420 - compatível ou superior.	UND	1,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	16	Microfone de lapela sem fio - Cada conjunto deve ser composto de um microfone de lapela, um protetor de vento para microfone, um clip para microfone, um transmissor portátil e um receptor para montagem em mesa. Etapa de transmissão: Frequência de operação: de 566 MHz a 608 MHz, com possibilidade de trabalhar em 20 bancos de frequência, com pelo menos 12 pré-ajustadas de fábrica, livre de intermodulações. Potência de saída de RF: 30 mW; Resposta de frequência de áudio: 25 Hz a 18.000 Hz, Distorção harmônica total: <0,9%; Relação sinal ruído: pelo menos 100 dB, Deve vir acompanhado de microfone lapela com cápsula condensador, omnidirecional e clip de fixação, Deve possuir ajuste de áudio	UND	4,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	17	Microfone de mão sem fio - Microfone sem fio com padrão polar omnidirecional; saída compatível com conector 3,5mm (P2); alimentação usb e pilhas AA; indicador de bateria no transmissor e receptor; antena flexível; transmissão em UHF; Kit com transmissor de cinto, transmissor de tomada, receptor portátil, microfone de lapela e painel de proteção. MODELO DE REFERÊNCIA: Microfone De Mão Sem Fio Boya By-whm8 Pro + Receptor Rx8 Pro	UND	2,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	18	Headphone com plano dobrável - Resposta de frequência ultra-larga Dinâmica de alto alcance Cápsulas de alta resolução 1/8 "conector mais 1/4" adaptador incluído Cabo de um lado Oval-shaped orelha cups Bandana confortável MODELO DE REFERÊNCIA:Fone De Ouvido Com Fio BEHRINGER hpm 1000 Profissional Dobrável	UND	2,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	19	Mesa de vídeo – 4 x entradas primárias, 1 x título – Entrada HD. Suportada NTSC / PAL – Sincronizador de Quadro Individual por entrada – Processamento interno 1080i – Encoder Live Streaming Integrado – Slot de cartão SD no AVCHD – Mixer de Áudio Integrado – Integração com Mac, PC E Tablet. Modelo referência: Atem Mini Pro - Mesa De Vídeo Blackmagic Design	UND	1,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	20	Webcam Vídeo Ultra 4K (até 4096x2160 pixel @ 30fps) Campo de Visão: Diagonal: 90º/ Horizontal: 82,1º /Vertical 52,2º Com foco automático e conexão USB.	UND	3,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	21	Monitor de Referência - Marca:YAMAHA Modelo:HS5 Monitorpara estúdio bi-amplificado Woofer cónico de 5 Polegadas + Tweeter Dome de 1 Polegada Potência de Amplificação: 70 Watts Controladores de resposta ROOM CONTROL e HIGH TRIM Resposta em frequência: 54Hz - 30kHz Entradas para cabos XLR e TRS com aceitação de sinais balanceados e não-balanceados Crossover:2kHz Modelos de referência: YAMAHA	UND	1,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	22	Eliminador de Bateria compatível com câmeras Sony Alpha 7 III	UND	3,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	23	Kit de Iluminação para estúdio. Contendo: 2 softbox tipo haze de 50x70cm com soquete quádruplo padrão E27 e com 8 lâmpadas de 45 Watts, e 1 softbox 40x40cm tipo sombrinha com soquete padrão e27 e uma lâmpada de 135w oferecendo iluminação de alta qualidade, 2 tripés de iluminação com até 2 metros de altura e uma bolsa para transporte.	UND	1,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	24	Placa de Captura de Vídeo HDMI USB 3.0 Referência:Placa De Captura Ezcap 261m Hdmi Usb3.0	UND	1,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	25	Sistema de intercomunicação sem fio Referência: Talkabout Motorola T460 Walk Talk Radio Comunicador 56km	UND	1,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	26	Microfone shotgun - Kit Blimp Profissional C/vara De Boom Em Fibra De Carbono + Microfone Shotgun Boom	UND	2,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	27	Cabos HDMI 2.0 – 10 metros	UND	4,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	28	Cabo Extensor HDMI – 10 metros	UND	3,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	29	Cabo Extensor USB 5 metros	UND	3,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	30	Bateria para iluminador LED Np F-970	UND	2,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	31	Lente para Sony EPZ18-105	UND	3,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	32	Estabilizador Camera Sony Nex Alpha Steadycam Steadicam Gtek	UND	2,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda
1	33	Projeto de estúdio, montagem e Instalação, transmissão de conhecimento e suporte técnico ü Montagemcom: - Espuma acústica antichama - Carpete - Iluminação completa - Espuma para redução de ruídos para 2 janelas - Tampão para 2 janelas - Divisória em Drywall - Vidro para divisória - 2 portas interligação, configuração, testes e ajustes de todos os equipamentos descritos nos itens 1 a 25 deste Anexo, bem como o fornecimento e instalação de todos os acessórios, tais como softwares, cabos, garras, conectores, adaptadores, fontes, suportes, etc. que forem necessários para seu perfeito funcionamento e integração com o sistema como um todo, mesmo que não	SRV	1,00	346.000,0000	Werli e Vasconcelos Ltda

FORNECEDOR	CNPJ	ENDEREÇO	TELEFONE

Werli e Vasconcelos Ltda	12.641.724/0001-01	Jair Fraga Galofante	65	Salatiel	Caratinga	33 3321 9528

CONTRATO	INÍCIO	VENCIMENTO